**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

**відкриті торги з особливостями**

 Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 № 710».

1. Найменування: Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

2. Місцезнаходження: **16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, будинок 2**

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 04061978

4.Категорія замовника**:** Юридична особа, яка забезпечує потреби територіальної громади.

5.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Фронтальний навантажувач (ДК 021:2015 – 34390000-7: Приладдя до тракторів)**

**Вид: відкриті торги з особливостями;**

6. Обґрунтування обсягів закупівлі: Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади відповідно до проєкту екстреного реагування в рамках Програми DOBRE

 При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro,), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом комерційних пропозицій.

 Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 251600.00 грн

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар повинен бути новим, технічно справним, комплектуючі - такі, що не були у вживанні.

2. Товар повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовими до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

3. До товару, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська мова, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

4. Рік випуску: не раніше 2023 року.

5. Гарантійний строк експлуатації: не менше 6 місяців.

6. Постачальник забезпечує здійснення гарантійного та сервісного обслуговування навантажувача протягом гарантійного терміну експлуатації, зокрема, повинен забезпечувати виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника.

7. Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому Додатку тендерної документації технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним вимогам шляхом заповнення нижченаведеної таблиці в повному обсязі

 8. Поставка товару його монтаж, запуск, перевірка роботи у зазначеному Покупцем місці здійснюється силами та за рахунок Постачальника за погодженою із замовником адресою до 25.12.2023р.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування технічних характеристик товару** | **Технічні вимоги** | **Підтвердження виконання умов Учасником** |
| **Тип** | **навісний** |  |
| **Навішування** | **фронтально** |  |
| **Агрегатування** | **80 – 105 к. с.** |  |
| **Сумісність із трактором  Mahindra 8000/9500** | **так** |  |
| **Номінальна вантажопідйомність, кг** | **- не менше**  **1 600** |  |
| **Висота підйому до нижньої частини ковша, мм** | **не менше 3 800** |  |
| **Діаметр штоків гідроциліндрів** | **не менше На підйом – не менше 50 мм, на обертання – не менше 40 мм** |  |
| **Кількість гідроциліндрів, шт.** | **2** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Матеріал установки**  | **сталь 09Г2С** |  |
| **Управління навантажувачом** | **джойстик** |  |
| **Електричний клапан для управління навісним обладнанням** | **наявно** |  |
| **Конструкційна маса підйомного механізма** | **не більше 650 кг** |  |
| **Тип кріплення** | **Євро** |  |
| **Фарбування** | **порошкове** |  |
| **Можливість агрегатування із навісним обладнанням:** | * **Ківш щелепний**
* **Відвал поворотний**
 |  |

Уповноважена особа Литвин Ю.