Небезпека електрообігрівальних приладів.
Ще не розпочався опалювальний сезон, але в декого в квартирах вже не досить тепло і ці люди обігріваються за допомогою обігрівачів. 

У теперішній час як вітчизняною, так і зарубіжною промисловістю випускається велика кількість електрообігрівальних приладів різного призначення, які знайшли широке застосування в побуті. Найбільш розповсюдженими серед електрообігрівальних приладів є: електрокаміни, електрорадіатори, інфрачервоні обігрівачі, електровентилятори, електроконвектори та інші.

В нашій країні дозволено використання малопотужних побутових електрообігрівачів заводського виробництва (потужністю 0,1-2 кВт) в доповнення до основного виду опалення. 
Окрім приладів, що випускаються промисловістю, в експлуатації у населення знаходиться безліч електронагрівальних приладів кустарного, тобто саморобного виготовлення, так званих ”козликів” різної конструкції і призначення, часто виготовлених без дотримання не тільки елементарних вимог щодо пожежної безпеки, але й без усякого здорового глузду.

Єдина ціль, яка при цьому переслідується, це підвищення потужності електронагрівального приладу та отримання від нього максимальної кількості тепла. Висока пожежна небезпека цих приладів обумовлена не тільки великою кількістю випроміненого тепла та високою температурою нагрівальних елементів, але й тим, що відбувається перевантаження електричних мереж, контактних елементів і штепсельних роз’ємів, магнітних пускачів, вимикачів та інші.

Тому, щоб забезпечити безпеку своєї оселі та майна потрібно пам'ятати такі правила:

- електрообігрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення з заземленими контактами;

- електрообігрівальні прилади повинні встановлюватись на негорючій основі;

- температура зовнішньої поверхні у найбільш нагрітому місці, в нормальному режимі роботи, не повинна перевищувати 85°С (терморегулятор повинен бути відрегульований);

- відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 0.25 м.

Під час експлуатації електрообігрівальних приладів забороняється:

- встановлювати електрообігрівальні прилади безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей;

- встановлювати саморобні плавкі вставки, „жучки” в апаратах захисту від коротких замкнень;

- використовувати електрообігрівальний прилад для сушки одягу та інших матеріалів;

- під’єднувати декілька приладів в одну розетку;

- накривати горючим матеріалом електрообігрівальний прилад;

- відхиляти маслонаповнені електрообігрівачі від вертикалі;

- залишати без догляду при виході з приміщення увімкнені в електромережу електрообігрівальні прилади;

- використовувати саморобні електрообігрівальні прилади.
Пам'ятайте! Лише при додержанні цих правил можна надійно захистити Ваш будинок від лиха.
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Викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Чернігівської області.

