**НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби ( код ДК 021:2015) – Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги UA-2025-06-05-001912-a.

**Розмір бюджетного призначення:** 1 823 704,00 грн – додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2025 року № 358 «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації», 876 296,00 грн – кошти бюджету міської територіальної громади згідно з кошторисними призначеннями на 2025 рік.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

2 700 000 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) на підставі комерційних пропозицій, отриманих від потенційних постачальників (ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ВК «ВІВА»), а також на підставі інформації щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель Prozorro).

Закупівля здійснюється на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі службової записки на проведення закупівлі послуг відділу житлово-комунального господарства міської ради від 03.06.2025 року.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (** кодДК 021:2015) **–**

**Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням**

*Таблиця 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Відповідність**(Зазначити так/ні або значення)\*заповнюється учасником |
| 1 | 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (код ДК 021:2015) – Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням  |  |
| 2 | Обсяг закупівлі: 1 одиниця |  |
| 3 | Місце поставки: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 3-В |  |
| 4 | Строк поставки: до 30 вересня 2025 року  |  |
| 5 | Гарантійні зобов’язання: не менше 24-х місяців |  |
| 6 | Виробник товару\* |  |
| 7 | Країна походження товару\*\* |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий*

*достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням**  (далі – машина)

*Таблиця 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Технічні характеристики Товару | Технічні характеристики Товару запропонованого Учасником  |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Загальний опис** |  |
| 1.1 | **Машина комбінована дорожня із знімним устаткуванням** має бути новою, без механічних пошкоджень |  |
| 1.2. | Рік випуску – не раніше 2025 |  |
| **2.** | **Автомобільне шасі** |  |
| 2.1. | Колісна формула, не менше – 4x2 |  |
| 2.2. | Тип кабіни без спального місця |  |
| 2.3. | Повна маса автомобіля, не більше – 10 000 кг |  |
| 2.4. | Вантажопідйомність, не менше – 5 000 кг |  |
| 2.5. | Колісна база, не більше 3800 мм |  |
| 2.6. | Об’єм двигуна – не більше 3 800 см3  |  |
| 2.7. | Двигун, виконання, не менше EURO-5 |  |
| 2.8. | Потужність двигуна к.с., не більше – 160 |  |
| 2.9. | КПП кількість передач, не менше - 6 |  |
| 2.10. | Паливний бак, не менше – 100 л |  |
| 2.11. | ABS+ESC в наявності |  |
| **3.** | **Комплектація** |  |
| 3.1. | центральний замок |  |
| 3.2. | дзеркала заднього огляду з підігрівом |  |
| 3.3. | електропривод вікон |  |
| 3.4. | радіо / МРЗ |  |
| 3.5. | кондиціонер |  |
| **4.** | **Кузов самоскиду** |  |
| 4.1. | Тип кузова – прямокутний  |  |
| 4.2. | Система розвантаження - задня/ліво/право |  |
| 4.3. | Об'єм кузова, не менше - 5 м3 |  |
| 4.4. | Висота бортів кузова, мм, не менше 600 мм |  |
| 4.5. | Матеріал днища/товщина, мм – сталь ST 355 (або еквівалент) / не менше 3 мм |  |
| 4.6. | Матеріал боковин/товщина, мм - сталь ST 355 (або еквівалент) / не менше 3 мм |  |
| 4.7. | Виробник гідравлічного циліндра IPH (Penta) (або еквівалент) |  |
| 4.8. | Система відкривання бортів універсальна (знизу вверх + зверху вниз) |  |
| 4.9. | Функція стряхування кузова при розвантаженні |  |
| 4.10. | Наявність кронштейну запасного колеса з лебідкою |  |
| 4.11. | Наявність пластикових крил для коліс задньої вісі |  |
| 4.12. | Наявність пружини підтримки бокових бортів |  |
| 4.13. | Кут підйому не менше 45° |  |
| 4.14. | Одна гарячеоцинкована драбина на кузові |  |
| 4.15. | Антигравійний захист надрамника та зовнішнього днища кузова |  |
| 5. | **Піско-солерозкидальне обладнання** |  |
| 5.1. | Місткість бункера, м3, не менше 3,0 |  |
| 5.2. | Матеріал конструкції/товщина, мм - – сталь ST 355 (або еквівалент) / не менше 4 мм |  |
| 5.3. | Маса обладнання, кг, не більше 1500 |  |
| 5.4. | Ширина робочої зони посипки, м, в діапазоні від 3м до 12 м |  |
| 5.5. | Щільність посипки, кг/м2, в діапазоні від 0 до 0,4 |  |
| 5.6. | Привід робочих органів від гідравліки самоскида - гідравлічний |  |
| 5.7. | Робоча швидкість при роботі, не більше, 40 км/год |  |
| 5.8. | Подача протиожеледного матеріалу повина здійснюватись дволанцюговим транспортером |  |
| 5.9. | Органи управління вмикання/вимикання обладнання повинні керуватись з пульту в кабіні водія  |  |
| 5.10. | Налаштування швидкостей руху транспортеру та обертання тарілки повинні знаходитись зовні кабіни водія |  |
| 5.11. | Двоскатна решітка з чарунками 100х100 мм |  |
| 5.12. | Комплект автоматичних гарячеоцинкованих опор для сезонного зберігання обладнання |  |
| 5.13. | Швидкість руху, км/год, не більше 50  |  |
| 5.14. | Діаметр диску розкидача, мм, не менше 500 |  |
| 5.15. | Габаритні розміри обладнання, мм:-довжина, не більше 4000 мм-ширина, не більше 2200 мм-висота без комплекта опор, не більше 2100 мм-висота з комплектом опор, не більше 3500 мм |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Інші вимоги** |
| 1 | Запропоновані учасником характеристики мають бути аналогічними або бути кращими, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. |
| 2 | Товар повинен бути новим, таким, що не був в експлуатації. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за Договором. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується, повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару, не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. |
| 3 | Ціна запропонована Учасником включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання товару, отримання необхідних дозвільних документів, гарантійне обслуговування, тощо. |
| 4 | Поставка товару – згідно заявки Замовника. |
| 5 | Перевезення - автотранспортом Учасника. |
| 6 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації. |
| 7 | Супутня технічна документація на товар повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал документів складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою.  |