**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

 Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 № 710».

 Мета проведення закупівлі Заявка на проведення закупівлі сформована на підставі листа звернення №742 від 26.10.23 року Військової частини А3425, рішення тридцять другої позачергової сесії VІІІ скликання від 30.10.2023 № 1015 «Про внесення змін до Програми забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» Відповідно до абзацу 6 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, вимоги щодо підтвердження ступеня локалізації не застосовуються зокрема у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача (лист звернення №742 від 26.10.23 року Військової частини А3425)

Замовник : Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

ЄДРПОУ : 04061978

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Назва предмету закупівлі: **Вантажний автомобіль, шасі кабіна IVECO Daily 55S18HD WX 4x4, Euro 6 з бортовою тентованою платформою ( або аналог) для матеріально-технічного забезпечення військової частини за** **ДК 021:2015 –** **34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби**

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Розмір бюджетного призначення – 7370000 грн (з ПДВ).

Обсяг закупівлі становить: **ДК 021:2015 – 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Найменування предмета закупівлі | Кількість шт |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Вантажний автомобіль, шасі кабіна IVECO Daily 55S18HD WX 4x4, Euro 6 з бортовою тентованою платформою ( або аналог) для матеріально-технічного забезпечення військової частини**  | 2 |

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі листа звернення №742 від 26.10.23 року Військової частини А3425

Строк поставки: до 15 грудня 2023 року

Місце поставки: Україна, 16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, будинок 2

 Обгрунтування очікуваної вартості: Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначався на підставі аналізу діючих цін на відповідний товар, що розміщені на офіційних інтернет-ресурсах з урахуванням податків і зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, а також всіх інших витрат, пов’язаних з поставкою товару, що є предметом закупівлі.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані з технічних характеристик відповідних товарів розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет їх виробниками та постачальниками.

1. Товар який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, умови його зберігання не порушені.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Шасі 4\*4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **ВИМОГИ ЗАМОВНИКА** | **ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА** |
| **ОСНОВНЕ** |  |  |
| Тип | Автомобіль вантажний, шасі |  |
| Колісна формула | 4х4 |  |
| Загальна довжина ,мм | 6818 |  |
| Повна маса | 5500 кг |  |
| Маса спорядженого шасі автомобіля кг | 3230 |  |
| Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 2450 |  |
| Допустиме навантаження на задню вісь, кг | 3700 |  |
| Вантажопідйомність шасі авто, кг | 2270 |  |
| **ДВИГУН** |  |  |
| Клас екологічності | Не нижче Євро 6 |  |
| Тип | Дизельний, з безпосереднім вприском , турбонадув з проміжним охолодженням.Охолодження водяне, вентилеване з електромагнітною муфтою. |  |
| Робочий об’єм двигуна | 2998 |  |
| Кількість циліндрів | Не менше 4 |  |
| Максимальна потужність двигуна (СЕЕ) | 176 к.с. при 3500 об/хв |  |
| Максимальний крутячий момент (СЕЕ) | 430 Нм при 1600 об/хв |  |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм  | 95,8 х104 |  |
| **КПП** |  |  |
| Кількість передач  | Не менше 6 |  |
| **Рульове управління** |  |  |
| механіка | Лівосторонне, гідропідсилювач рульвого керування |  |
| **Зчеплення** | Однодискове, сухе, тягнучої дії.Привід гідравлічний, педальний |  |
| **Рама** | Лонжерони металеві “С” профілю, зєднані трубчатими поперечинами. |  |
| **Розміри лонжеронів** |  |  |
| Ширина  | 69 |  |
| Висота | 184 |  |
| Товщина | 5 |  |
| **Передній міст** | З прямою передачею, блокіровка диференціалу |  |
| **Задній міст** | З прямою передачею, блокіровка диференціалу |  |
| **Трансфер бокс** | ON RoadOF RoadПідвищені та понижені передачі |  |
| **Підвіска** | Передня ТорсіоннаЗадня Параболічна ,полілистова з телескопічним амортизатором подвійної дії. Стабілізатор |  |
| **ОШИНОВКА** |  |  |
| Шини | 255/100 R16  |  |
| Диски | Сталеві |  |
| Запасне колесо | Так |  |
| Кондиціонер | Так |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | так |  |
| Буксирувальний пристрій крюк  | так |  |
| Наявність підкрилків | так |  |
| Габаритні ліхтарі | LED |  |
| Колір автомобіля  | Не зазначено |  |

**КОМПЛЕКТНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Аптечка медична автомобільна АМА 2** | **1 шт** |  |
| **Знак аварійної зупинки** | **1 шт** |  |
| **Домкрат** | **1 шт** |  |
| **Противідкатні упори** | **2 шт** |  |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Бортова платформа (каркас з тентом)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Покриття підлоги | Встановлення підлоги з бакелітової фанери, 18 мм |  |
| Тент | Тентова тканина європейського виробництва, щілністю, не менше 630 г/кв.мБокові стінки орбештовані шліфованою дошкою в 4 рядиДо комплекту мають входити: люверси, петлі, митний трос |  |
| Каркас  | Сталевий |  |
| Матеріал бортових стінок | Алюмінєвий профіль, висотою, не менше 400 мм. |  |
| Комплектація | Підкрилики, маркерні вогні, бокові захисні пристрої (веловідбійники) |  |