Додаток

до рішення 50 сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

24 грудня 2024 року № 1408

**ПЕРЕЛІК**

 **майна отриманого від Кімонікс Інтернешнл Інк.**

| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Вартість за одиницю, грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВХ, Плінтус-короб з коекструзією. Плінтуси для підлоги з пластикату до 100 мм зі з’єднувальними елементами колір сірий 2.5 м | шт | 45 | 78,93 |
| 2 | Дзеркало 6 мм (срібло) 1000х2000 мм | шт | 2 | 15495,87 |
| 3 | Дзеркало 6 мм (срібло) 1100х2800 мм | шт | 2 | 21198,50 |
| 4 | Aura Mattlatex 10 л (фарба матова латексна). Фарба інтер’єрна латексна водоемульсійна матова біла | шт | 14 | 1153,07 |
| 5 | PAMIR BROWN 298х298х6 Бежева плитка підлоги під світлий камінь. Матеріал: кераміка | м2 | 70 | 579,51 |
| 6 | BEATRIS LIGHT GREY 297х600х10. Плитка для стін 30х60 см. Тип плитки: малюнок під камінь | м2 | 70 | 817,91 |
| 7 | CERESIT R-777 Дисперсійна грунтівка для високопоглинальних мінеральних основ | шт | 2 | 1130,36 |
| 8 | CERESIT СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтівка | шт | 10 | 397,87 |
| 9 | Ceresit штукатурка цементна 25 кг. Штукатурка цементна 25 кг, вид штукатурки: цементна; тип штукатурки: стартова; призначення для зовнішніх та внутрішніх робіт; товщина шару, мм: до 20 мм за одне нанесення; властивості: вологостійка, морозостійка. спосіб нанесення: ручний; вага, кг: 25 | шт | 100 | 139,47 |
| 10 | СМ 11/25 Кл. суміш для керам. плитки (54). Клей для плитки К Ceresit СМ 11 Plus 25 кг | шт | 20 | 204,88 |
| 11 | CN 69/25 самовирівнююча суміш. Суміш самовирівнююча (Ceresit CN 69 або аналог ) 25 кг | шт | 25 | 310,84 |
| 12 | CR 65/25 Гідроізоляційна суміш. Суміш для гідроізоляції (аналог Ceresit CR 65) 25 кг | шт | 5 | 541,13 |
| 13 | EUROLAMP LED Світильник накладний матовий квадратний NEW 18W 4000K (10) LED-NLS-18/4 (F) new 4260410489 Світильники стельові світлодіодний Eurolamp 18 Вт білий 4000 K LED-NLS-18/4 (F) new | шт | 8 | 991,97 |
| 14 | EZ9 ДИФ.АВТ.ВИМ. 1P+N/16A/30мА/ТИП «АС». Диференційний автоматичний вимикач 16 А 1P+N 30mA AC | шт | 2 | 1066,03 |
| 15 | EZ9 ДИФ.АВТ.ВИМ. 1P+N/20A/30мА/ТИП «АС» Дифатомат 2П 20А 30 мА АС. Ступінь захисту IP 20. Тип ПЗВ Вимикач. Тип монтажу на DIN рейку. Тип спрацювання ПЗВ Електромеханічний. Частота струму 50 Гц. Кількість полюсів 2 | шт | 2 | 1121,17 |
| 16 | KRAFT Профіль Nova T24 S24хH25х600 RAL 9003 | шт | 55 | 16,76 |
| 17 | KRAFT Профіль Nova T24 S24хH28х3600 RAL 9003 | шт | 255 | 109,74 |
| 18 | Siltek Pro PM-20 Штукатурка гіпсова універсальна (25кг). Штукатурка гіпсова (стартова) Start | шт | 200 | 303,27 |
| 19 | Вентилятор DOMОVENT 125 C (179 м.куб/год; 44 дБа) Вентилятор Домовент: Глибина: 11,4 см. Діаметр:125 мм. Ширина: 17,6 см. Висота: 17,6 см | шт | 2 | 735,20 |
| 20 | Вимикач 1-кл.зовн. ІР54 VHE-1 «Hermetics» білий Вимікачі для світла. Вимикач: одноклавішний; Колір: білий. Напруга: 230 В; Потужність: 10 Вт | шт | 6 | 118,93 |
| 21 | Вимикач 2-кл. внутр. Білий Вимикач двоклавішний без підсвітки білий | шт | 2 | 69,74 |
| 22 | Гіпсокартонна плита водостійка Н2/1200/2500/12,5/НСК. Вологостойкий гіпсокартон 12,5х1200х2500мм Розмір:1200х2500 мм; Товщина: 12,5 мм; вид: вологостойкий; тип: стіновий; призначення: гіпсокартон | шт | 25 | 519,50 |
| 23 | Грунт глибокого проникнення з фунгіцидним комплексом UltraSept (5л/5кг) Антимікробна ґрунтовка | каніст | 2 | 175,69 |
| 24 | Диф. автомат з захистом від надструмів e.rcbo.pro.2.C25.30, 1Р+N, 25А, С, тип А, 30 Диференційний автоматичний вимикач 25А 1Р+N 30mA AC | шт | 1 | 527,61 |
| 25 | Диф. автомат з захистом від надструмів e.rcbo.pro.2.C40.30, 1Р+N, 40А, С, тип А, 30 мА Диференційний автоматичний вимикач 40А 1Р+N 30mA AC | шт | 1 | 571,40 |
| 26 | ДЮБЕЛЬ з ударн. шур. гриб 6х60 (100 шт) К-06060 Дюбель Швидкий монтаж 6х60 грибок (100 штук) Діаметр: 6 мм; довжина: 60 мм. В упаковці: 100 штук: Призначення: дюбель швидкий монтаж- це кріпильний виріб, яке застосовується для кріплення будь-яких деталей до твердих підстав, таким як бетон, цегла, камінь. | упак | 7 | 74,60 |
| 27 | Кабель ВВГнг-LS-П 3\*2,5 (ож) – 0,66Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного пластикату | м | 350 | 43,79 |
| 28 | Конструкція 1100х2050, колір білий, порог 20х60 мм, замок однозап 25/92, ручка дверна 92 біла. Двері металеві пластикові 2050х1100. Без вікна | шт | 2 | 12544,27 |
| 29 | Конструкція 1900х2050, колір білий, порог 20х60 мм, замок однозап 25/92, ручка дверна 92 біла | шт | 2 | 11445,81 |
| 30 | Коробка установча 65х45 ІР30 внутрішня пласт. під цеглу набірна з шурупом e.db.pro.101.65 (200 шт. уп.) Підрозетник D65х45 Зелений | шт | 4 | 13,51 |
| 31 | Корпус пластиковий 12-модульний e.plbox.stand.n.12k, навісний. Щит на 12 автоматів (Накладний) | шт | 1 | 397,33 |
| 32 | МА профіль (30х30) «Decoplintus» L=2 м Багет стильовий | м | 108 | 13,51 |
| 33 | Набір шпателів для затирання швів «Премімум» (35,65,77 мм) (3 шт/пач) Призначення: використовують на фінальному етапі роботи при облицювальних роботах, для формування швів і видалення залишків фуговочного матеріалу в пустотах, тріщинах, щілинах, а також для обробки швів настінної плитки при облицювальних роботах під час проведення будівельних робіт. Набір з 3 шпателів: 35 мм, 56 мм, 73 мм. | упак | 2 | 27,03 |
| 34 | Піна монтажна професійна 65L 850мл ТМ Smartech Піна монтажна (860 г балон) | шт | 15 | 190,83 |
| 35 | Пісок річковий фасований (40 кг) | т | 20 | 1710,95 |
| 36 | Плита підвісної стелі 595\*595\*12мм (0,6\*0,6) «Atlantica» з системою підвісу Плити стельові 595\*595\*12мм (0,6\*0,6) з системою підвісу  | м2 | 55 | 334,62 |
| 37 | Плити пінополістирольні екструзійні XPS КАРБОН ЕКО/ CARBON ECO ТВ 1180х580х100-L (2х50) Екструдований пінополістирол (XPS) 100 мм, щільність 45 кг/м3 товщина мм 50 (PENOBOARD) | упак | 8 | 1502,29 |
| 38 | Провід ШВВП 3х1,5 Провод ШВВП 3х1,5 | км | 0,3 | 27331,98 |
| 39 | Профіль СД 60 3,0 м (55) Профіль СД. Матеріал - оцинкована сталь. Товщина металу - 0,5 мм. Висота - 27 мм. Довжина – 3 м. Ширина – 60 мм | шт | 255 | 128,12 |
| 40 | Профіль UD (3) (толщ 0,60 мм). Профіль UD (3) (толщ 0,60 мм) Профіль для гіпсокартона. Вид: UD 60. Довжина, м: 3. Товщина металу, мм: 0,6 | шт | 55 | 100,55 |
| 41 | Розетка 3-а З/К зовн. ІР54 RHE-3s «Hermetics» біла ЗОВНІШНЯ ПОТРІЙНА РОЗЕТКА ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ. Колір: білий; встановлення: відкрита. Тип: Розетка. Тип затискачів: гвинтовий. Ступінь захисту: ІР 20. Напруга в мережі: 220/250 В. Матеріал корпусу: АБС-пластик. Матеріал деталей контактних груп: латунь. Номінальний струм: 16 А | шт | 3 | 404,90 |
| 42 | Розетка e.install.stand.810DB с з/к подвійна з рамкою. МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ ПОДВІЙНИЙ (2х2К+З) 16А | шт | 3 | 100,01 |
| 43 | Розетка подвійна e.aqua.1232. gr з з/к, для зовнішнього монтажу, ІР54 Розетка подвійна із заземленням. One Plus без шторок без кришки білий 706-0202-127В. Колір білий. Максимальна потужність 3500 ВТ | шт | 3 | 268,67 |
| 44 | Самонаріз д/ГК метал. 3,5х25 мм (1000 шт) фосфат. Саморізи 3,5х25 мм. Кількість в упаковці: 1000 шт.; технічна характеристика : фосф; серія: по металу; розмір: 3,5х25 мм | пач | 3 | 165,96 |
| 45 | Світильник світлодіодний Luxray 48 Вт білий 4500К XL445-SCX-48 | шт | 2 | 1633,65 |
| 46 | Сітка арм. 50х50х3 ВР Стандарт (1,21) ((1,0\*2,0)) Сітка зварна кладочна 50х50х2,5 мм 1х2 м | м2 | 70 | 118,39 |
| 47 | Суміш Кнауф Перфікс MD 25 кг. Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25 кг | шт | 2 | 488,15 |
| 48 | Суміш Кнауф Фугенфюллер Г.2 ШГ 2-1, 25 кг. Шпаклівка Фугенфлюгер (для швів) | шт | 5 | 425,98 |
| 49 | Труба водостічна L=3м.п. BRYZA 90 мм/ коричневий. Труба водостічна 90 мм 3 м коричневий колір | шт | 15 | 595,18 |
| 50 | Хрестик ТМ Град дистанційний для плитки 1,5 мм 120 шт 1/100/1. Хрестики для плитки 1,5 мм. Вид елемента: хрестики для плитки | упак | 2 | 10,81 |
| 51 | Шпаклівка «НР – фініш Q4» (25 кг.) Knauf Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | шт | 10 | 362,73 |
| 52 | Шпатель нержавіючий зубчастий 200 мм 8х8 мм Grad Шпатель 200 мм зубчастий з ручкою; ширина полотна: 200 мм; розмір зубців: 8х8 мм; матеріал полотна: метал; матеріал рукоятки: пластик. | шт | 5 | 38,92 |
| 53 | Шпатель ТМ Град нержавіючий зубчастий300 мм 8х8 1/60/1. Шпатель 300 мм з ручкою; ширина полотна: 30 мм; розмір зубців: 8х8 мм; матеріал полотна: метал; матеріал рукоятки: пластик | шт | 5 | 67,03 |
| 54 | Щебінь 5-20 фасований (40кг) | т | 20 | 2376,41 |

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА