**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 « Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 № 710».

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Новгород-Сіверської міської територіальної громади

Замовник : Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

ЄДРПОУ : 04061978

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Назва предмету закупівлі: **Газонокосарка бензинова професійна (ДК 021:2015: 16310000-1 косарки)**

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Розмір бюджетного призначення – 70000,00 грн (з ПДВ).

Обсяг закупівлі становить: Газонокосарка бензинова професійна – 3 штуки

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади

Строк поставки: до 30 квітня 2023 року

Місце поставки: 16000, Чернігівська область, м.Новгород-Сіверський, вул.Губернська, 2

Обгрунтування очікуваної вартості:

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначався на підставі аналізу діючих цін на відповідний товар, що розміщені на офіційних інтернет-ресурсах з урахуванням податків і зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, а також всіх інших витрат, пов’язаних з поставкою товару, що є предметом закупівлі.

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Газонокосарка бензинова повинні мати торгову марку, бути новими, в стандартному заводському виконанні (випуску не раніше січня 2021 року), виготовленим у відповідності до нормативно – технічної документації виробника, затвердженої в установленому порядку, а також бути технічно справним, придатним (готовим) до експлуатації. Робочі вузли повинні мати надійний захист від корозії металу технологічними методами. Вузли та механізми не повинні мати механічних пошкоджень, деформацій, послаблень у місцях їх кріплення. Зварювальні шви не повинні мати тріщин, не проварів, напливів, шлакових домішок та підрізів металу. Болтові з’єднання мають бути надійно затягнуті.

Установлений Продавцем **загальний гарантійний строк** на газонокосарку бензинову становить не менше **24 місяців** (починаючи з моменту передачі Товару Покупцеві).

|  |  |
| --- | --- |
| Для косіння трави на ділянках різних типів, для використання на ділянках з обмеженим простором, косіння на ділянках великої площі. | |
| Кількість | 3 штуки |
| Тип | Бензинова |
| Конструкція | Роторна |
| Клас | Професійна |
| Потужність | Не менше 3 кВт |
| Тип запуска | Ручний |
| Ширина обробки | Не менше 51 см |
| Функція мульчування | Так |
| Висота різу | Від 28 до 75 мм |
| Бічний викид | Так |
| Травозбірник | Так |
| Обсяг травозбірника | Не менше 70 л |
| Матеріал корпуса | Сталь/пластик |
| Стан | новий, випуску не раніше січня 2021 року |
| Гарантія | 24 місяців |