**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

**Прожектори світлодіодні спеціальні зенітно-пошукові,**

 **код ДК 021:2015:31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура.**

 Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 № 710».

 Мета проведення закупівлі Заявка на проведення закупівлі сформована на підставі листа звернення №770 від 14.11.23 року Військової частини А3425, рішення тридцять другої позачергової сесії VІІІ скликання від 30.10.2023 № 1015 «Про внесення змін до Програми забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» Відповідно до абзацу 6 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, вимоги щодо підтвердження ступеня локалізації не застосовуються зокрема у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача (лист звернення №770 від 14.11.23 року Військової частини А3425)

Замовник : Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

ЄДРПОУ : 04061978

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Назва предмету закупівлі: **Прожектори світлодіодні спеціальні зенітно-пошукові–10 шт.**

**код ДК 021:2015:31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура.**

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Розмір бюджетного призначення –246 000 грн (з ПДВ).

Обсяг закупівлі становить: **Прожектори світлодіодні спеціальні зенітно-пошукові, код ДК 021:2015:31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура.**

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі листа звернення №770 від 14.11.23 року Військової частини А3425

Місце поставки: Україна, 16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, будинок 2

 Обгрунтування очікуваної вартості: Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначався на підставі аналізу діючих цін на відповідний товар, що розміщені на офіційних інтернет-ресурсах з урахуванням податків і зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, а також всіх інших витрат, пов’язаних з поставкою товару, що є предметом закупівлі.

 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані з технічних характеристик відповідних товарів розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет їх виробниками та постачальниками.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Прожектор світлодіодний спеціальний Зенітно-Пошуковий Ручний ЗПР-45 – 10 шт., код ДК 021:2015:31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура.**

Категорія: Переносні прожектори

Комплект постачання:

Прожектор переносний - 45 ват.

Кут розкриття променя світла 1°

Руків'я - 1 шт.

Вага прожектора, або навантаження на руку 0,95 кг.

Адаптер до акумулятора з кабелем 1,0 м - 1 шт.

Акумуляторна батарея 20 В/2Ач – 2 шт.

Зарядний пристрій 220VAC – 1 комплект.

Кейс для транспортування – 1 шт.

Загальна вага – 2,5 кг.

ТТХ(характеристики):

Матриця LUMINUS USA (або аналог)

Оптична система “SUNRAY” (або аналог)

Світло холодне біле. CRI>80

Кут розкриття променя світла 1°

Світловий потік променя- 7425 Лм

Кількість режимів – 1

Напруга живлення — від 9 до 36VDC

Джерело живлення — зовнішній Li-Ion акумулятор 20 В/2 Ач

Вбудований захист перерозряду

Вбудований захист від перезаряду

Вбудований захист від короткого замикання

Вбудований захист прожектора від перегріву

Ступінь захисту - IP55

Габарити ДШВ -210х100х215

Вага прожектора – 0,9 кг

Заряджання:

Від мережі змінного струму 220 АС

Час свічення на одному акумуляторі:

Max - 45 хв.

Час заряджання одного акумулятора

2,0 Ач - 40 хв.

Транспортна вага комплекту – 2,5 кг.

Гарантія – 12 місяців.