**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 « Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 № 710».

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Новгород-Сіверської міської територіальної громади

Замовник : Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

ЄДРПОУ : 04061978

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

# Назва предмету закупівлі: Емаль алкідна ПФ-115, грунт-емаль "3 в 1", водоемульсійна фарба (ДК:021:2015: 44810000-1 Фарби)

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Закупівля здійснюється за кошти міської територіальної громади

Розмір бюджетного призначення та о**чікувана вартість предмета закупівлі** – 70000,00 грн (з ПДВ).

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначався на підставі аналізу попередніх закупівель відповідного товару з урахуванням діючих цін на товар, комерційної пропозиції, аналізу закупівель що розміщені на офіційних інтернет-ресурсах з врахуванням податків і зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, вартість доставки товару до місця поставки, а також всіх інших витрат, пов’язаних з поставкою товару, що є предметом закупівлі.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади для проведення робіт з благоустрою.

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Емаль алкідна ПФ-115, грунт-емаль "3 в 1", водоемульсійна фарба |
| Код ДК 021:2015 | 44810000-1 Фарби |
| Рік випуску продукції | 2022-2023 |
| Місце поставки товару | 16000, Чернігівська обл., м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2 |
| Строк поставки товару | до 31.07.2023 року включно |
| **Емаль алкідна ПФ-115** | |
| Колір і зовнішній вигляд покриття | Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок |
| Призначення | Для фарбування металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь |
| Емаль алкідна ПФ-115 Зелена | 120,4 кг |
| Емаль алкідна ПФ-115 Біла | 30,8 кг |
| Емаль алкідна ПФ-115 Синя | 19,6 кг |
| Емаль алкідна ПФ-115 Червона | 25,2 кг |
| Емаль алкідна ПФ-115 Жовта | 25,2 кг |
| Емаль алкідна ПФ-115 Сіра | 53,2 кг |
| Емаль алкідна ПФ-115 Коричнева | 36,4 кг |
| Вміст ЛОС | Не більше 500 г/л |
| Фасування | 2,8 кг |
| Умовна в*’*язкість | Не менше 100 |
| Ступінь перетиру, мкм | Не більше 35 |
| Масова частка нелетких речовин, % | Не менше 60 |
| Час висихання, год | Не більше 24 |
| Блиск покриття глянцевий, од | Не менше 65 |
| Покривність висушеної плівки, г/м2 | 70-120 |
| Твердість покриття за маятниковим приладом, с | Не менше 25 |
| Адгезія покриття, бали | Не більше 1 |
| Стійкість покриття до дії води, ступінь | Не більше 1 |
| Строк придатності | 24 місяці |
| **Грунт-емаль «3 в 1»** | |
| Колір | Чорна |
| Призначення | Для захисту від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь |
| Кількість | 210 кг |
| Фасування | 2,8 кг |
| Вміст ЛОС | Не більше 500 г/л |
| Умовна в*’*язкість,с | Не менше 100 |
| Ступінь перетиру, мкм | Не більше 35 |
| Масова частка нелетких речовин, % | Не менше 60 |
| Час висихання, год | Не більше 8 |
| Блиск покриття глянцевий, од | Не менше 60 |
| Покривність висушеної плівки, г/м2 | 50-100 г/м2 |
| Твердість покриття за маятниковим приладом, с | Не менше 35 |
| Адгезія покриття, бали | Не більше 1 |
| Стійкість покриття до дії води, ступінь | Не більше 1 |
| Строк придатності | 18 місяців |
| **Водоемульсійна фарба** | |
| Колір | біла |
| Призначення | для зовнішніх робіт |
| Кількість | 56 кг |
| Фасування | 14 кг |
| Розмір часток (зернистість) | не більше 30 мкм |
| Вміст ЛОС | ≤ 40 г/л. |
| Коефіцієнт контрастності | не менше 98% |
| Масова частка нелетких речовин | 55-65%. |
| Час висихання до ст. 3 | не більше 1 год |
| Густина | не менше 1,4 г/см3 |
| Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів | не більше 5 мкм |
| Строк придатності | 24 місяці |