**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

**Дріт колючий, Дріт колючий типу «Єгоза»**

**(**[**ДК 021:2015: 44310000-6 Вироби з дроту)**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-06-007814-a)

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 № 710».

Мета проведення закупівлі Заявка на проведення закупівлі сформована на підставі листа звернення №770 від 14.11.23 року Військової частини А3425, рішення тридцять другої позачергової сесії VІІІ скликання від 30.10.2023 № 1015 «Про внесення змін до Програми забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» Відповідно до абзацу 6 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, вимоги щодо підтвердження ступеня локалізації не застосовуються зокрема у разі здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача (лист звернення №770 від 14.11.23 року Військової частини А3425)

Замовник : Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

ЄДРПОУ : 04061978

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Назва предмету закупівлі: **Дріт колючий, Дріт колючий типу «Єгоза»**

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Розмір бюджетного призначення –290 000 грн (з ПДВ).

Обсяг закупівлі становить: **Дріт колючий, Дріт колючий типу «Єгоза»**

([ДК 021:2015: 44310000-6 Вироби з дроту)](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-06-007814-a)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Найменування предмета закупівлі | Кількість шт |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дріт колючий типу „Єгоза” | 50 бухт |
| 2 | Дріт колючий оцинкований одноосновний 2,8 мм (або еквівалент) | 55 бухт |

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі листа звернення №770 від 14.11.23 року Військової частини А3425

Строк поставки: 7 календарних днів з моменту підписання договору.

Місце поставки: Україна, 16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський р-н, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, будинок 2

Обгрунтування очікуваної вартості: Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначався на підставі аналізу діючих цін на відповідний товар, що розміщені на офіційних інтернет-ресурсах з урахуванням податків і зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, а також всіх інших витрат, пов’язаних з поставкою товару, що є предметом закупівлі.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані з технічних характеристик відповідних товарів розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет їх виробниками та постачальниками.

1. Товар який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, умови його зберігання не порушені.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Найменування та технічні характеристики предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **Кількі-сть** |
| **1.** | **Дріт колючий типу „Єгоза”** | **Діаметр армуючого дроту 2,5 мм**  **Діаметр в складеному стані - 450 мм**  **Товщина колючої стрічки - 0,5 мм**  **Поверхнева щільність оцинкування - більше 90 г/м2**  **Кількість витків - 86**  **Кількість скоб по окружності витка - 3.**  **Вид скоби - пласка.**  **Відповідність ТУ - ТУ У 25.9-24911663-001:2015.**  **Максимальна монтажна довжина - 21,5 м** | **бухти** | **50** |
| **2** | **Дріт колючий оцинкований одноосновний 2,8 мм (або еквівалент)** | **Тип: Дріт колючий оцинкований або еквівалент.**  **Галузь застосування – продукція загального призначення;**  **Діапазон робочих температур: від мінус 40 до плюс 100 °С;**  **Габаритні розміри, мм: зовнішній діаметр мотка не більше 600 мм, висотою не більше 250 мм**  **Вага, кг: мотки масою 35 ± 2 кг**  **Примітка до креслення:**  **а— не менше 2,8 мм;**  **b — не менше 2,3 мм;**  **h — не менше 17 мм.**  **Кути α, β, γ — не менше 30 °** | **бухти** | **55** |