**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Мета проведення закупівлі:** Закупівля здійснюється на виконання заходів «Програми створення, накопичення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, руйнівного впливу природних явищ та їх наслідків, у тому числі завданих бойовими діями, на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» з метою поповнення матеріального резерву.

**Замовник:** Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області.

**ЄДРПОУ:** 04061978.

**Вид процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями, UA-2024-10-30-013831-a.

**Назва предмету закупівлі:** Скло листове.

**Код ДК 021:2015:** 14820000-5 Скло.

**Розмір бюджетного призначення та очікуваної вартості:**

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету, згідно з кошторисними призначеннями та обсягами фінансування на 2024 рік.

Розмір очікуваної вартості – 127 000 грн (з ПДВ).

**Обґрунтування очікуваної вартості:** розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначався на підставі аналізу попередніх закупівель відповідного товару з урахуванням діючих цін на товар, комерційних пропозицій, аналізу цін та закупівель, що розміщені на офіційних інтернет-ресурсах, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Скло листове  |
| Код ДК 021:2015 | 14820000-5 Скло |
| Кількість поставки товару | 500 м2 |
| Місце поставки товару  | 16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Монастирська, 2 |
| Строк поставки товару  | До 13 грудня 2024 року включно |
| Розмір скла | Товщина – 4 ммШирина – не менше 1500 ± 5 мм, не більше 1605 ± 5 ммДовжина – не менше 2000 ± 5 мм, не більше 2250 ± 5 мм |
| Коефіцієнт перепуску світла | Стандартний коефіцієнт перепуску світла (безкольорове (прозоре) скло) |
| Призначення | Скло листове призначене для скління дерев’яних віконних рам |
| Умови транспортування | Відповідно до нормативного документу виробника |

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі Службової записки на проведення закупівлі товарів/ робіт/ послуг сектора з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради від 30.10.2024 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані відповідно до вимог щодо технічних характеристик необхідного товару у вище згаданій Службовій записці.

Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ).